Технические требования к услугам обеспечения каналов передачи данных
с устройств ПМП, связывающихся с информационной системой «Персональные медицинские помощники» напрямую с использованием каналов связи стандарта GSM, для операторов мобильной связи

Требования к зоне покрытия и каналам передачи информации
Оператор мобильной связи (далее – Оператор) должен иметь широкое покрытие, чтобы обеспечивать связь в любых населенных пунктах Российской Федерации и Республики Беларусь, включая районы с численностью населения от 500 человек.
Каналы передачи данных, организованные в сетях беспроводной мобильной (сотовой) связи, должны соответствовать следующим стандартам беспроводной передачи данных не ниже GSM (включая 2G, 3G, LTE, 4G, 4G+ и т.д.)
Условия тарификации
С целью организации ограничений скорости и объема передачи трафика в зависимости от вида устройства ПМП, должны быть предусмотрены варианты тарификации, в зависимости от типа абонентского устройства:
А. Тарифный план для устройств с единичной фиксацией данных, не использующих потоковую запись, такие как тонометры или глюкометры. Характеристики тарифа: 
· Средняя скорость передачи данных – 64 Кбит/с;
· Гарантированная минимальная скорость передачи данных – не менее 48 Кбит/с;
· Месячный лимит трафика – 50 Мб.
Б. Тарифный план для устройств длительного мониторинга, использующих потоковую запись (такие как аппараты ЭКГ или фетальные мониторы). Характеристики тарифа:
· Средняя скорость передачи данных – 256 Кбит/с;
· Гарантированная минимальная скорость передачи данных – не менее 100 Кбит/с;
· Месячный лимит трафика – 8 Гб.
Тарифные планы Оператора должны поддерживать все виды роуминга. Оператор должен обеспечивать возможность дистанционной смены тарифного плана (в т.ч. включения роуминга) через API личного кабинета.
Требования к маршрутизации интернет-трафика
Все тарифные планы ПМП должны обеспечивать непрерывную работу с целевыми адресами информационной системы «Персональные медицинские помощники»:
· Адрес продуктивной и тестовой среды – https://ppma.ru (включая домены 3-го уровня) (IP-адрес: 188.128.87.27)
Маршрутизация трафика должна осуществляться в пределах сетей передачи данных интернет-провайдеров Российской Федерации (не допускается маршрутизация через зарубежные серверы, за исключением роуминга).
Доступ представляется исключительно к целевым адресам (запрет передачи для не-целевых адресов).
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Требуется предоставлять API личного кабинета оператору ИС ПМП с выделенным ключом для управления услугами. API должен предоставлять возможности обмена с ИС ПМП следующими данными:
· Предоставление перечня СИМ-карт с указанием тарифного плана, даты и IP-адреса последней активности и типом устройства, на котором используется СИМ-карта (по данным Единого портала Государственных услуг);
· Предоставление перечня тарифных планов;
· Смена тарифного плана для СИМ-карты;
· Предоставление объем трафика по СИМ-карте за переданный период (до 1 года).
Должен быть предоставлен и доступен в режиме 24/7 чат с технической поддержкой Оператора или телефон для связи для решения оперативных вопросов, а также электронная почта технической поддержки Оператора для регистрации инцидентов.
